Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 7%

Date: Rabu, Maret 29, 2023
Statistics: 174 words Plagiarized / 2534 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Optimalisasi Overload Traffic Dan Request Cloud Environment Menggunakan Metode Content Delivery Network Dan Private Zone Di RCTI+ 1Satria Yana Putra, 2Irwan Agus Sobari Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri1,2 satriayputra@gmail.com, irwan.igb@nusamandi@ac.id Abstract - Since 2019 Indonesia has had rapid development, especially in the digital industry, recorded at the 2020 World Economic Forum. Indonesia has 2,193 startup companies engaged in the digital field. It can also affect the ability of these companies to address existing or future digital problems. As is known, down or system failure in a server can cause losses in the company's economy. 

For a company the size of Facebook alone, it could suffer a loss of 99.75 million US Dollars. One of the causes of server failure is Overload Traffic and Request Cloud Environment caused by the large number of requests submitted to the server. Requests submitted to the server are recorded into 2 data, namely, CCU (Count Current User) and Traffic. In this study, the author uses the CDN and Private zone methods on Alibaba Cloud to share the server load so that there is no downtime or server failure caused by Overload Traffic and Request Cloud. 

It is hoped that this research can be helpful to networking engineers in overcoming Traffic Overload and Request Cloud, especially on Alibaba Cloud Keyword: Content Delivery Network, Private Zone, RCTI+. Abstrak – Sejak tahun 2019 Indonesia memiliki perkembangan yang pesat khususnya industri digital tercatat pada World Economic Forum 2020 Indonesia memiliki 2.193 perusahaan startup yang bergerak di bidang digital. Hal ini juga dapat berpengaruh tentang kemampuan perusahaan - perusahaan tersebut dalam mengatasi masalah digital yang ada atau akan datang. 

Seperti yang diketahui, down atau gagalnya sistem dalam sebuah server dapat menyebabkan kerugian dalam sisi ekonomi perusahaan. Untuk perusahaan sebesar Facebook saja dapat mengalami kerugian sebesar 99,75 juta Dolar Amerika Serikat. Salah satu penyebab gagalnya server adalah Overload Traffic dan Request Cloud Environment yang disebabkan oleh banyaknya permintaan yang diajukan ke server. Permintaan yang diajukan ke server tercatat menjadi 2 data yaitu, CCU (Count Current User) dan Traffic. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode CDN dan Private zone pada Alibaba Cloud untuk membagi beban server agar tidak terjadi down atau kegagalan server yang diakibatkan oleh Overload Traffic dan Request Cloud. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk engineer networking dalam mengatasi Overload Traffic dan Request Cloud khususnya pada Alibaba Cloud.. Keyword: Content Delivery Network, Private Zone, RCTI+. PENDAHULUAN Cloud server merupakan teknologi yang saat ini mampu membantu banyak orang ataupun organisasi dalam melakukan manajemen dan pemeliharaan server. 

Menurut survey Flexera pada tahun 2020 sekitar 93% perusahaan enterprise dengan pegawai diatas 1000 sudah menggunakan cloud system [1]. Dalam penerapannya cloud server memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah Overload Traffic dan Request Cloud Environment. Overload Traffic dan Request Cloud Environment merupakan masalah yang dapat terjadi saat server pada cloud diakses bersama – sama oleh banyak pengguna diwaktu yang relatif bersamaan. Hal tersebut dapat memengaruhi kinerja server saat digunakan. 

Jika terus terjadi penumpukan traffic pada komunikasi server, dapat membuat kinerja dari sistem yang sedang berjalan sangat lambat atau bahkan eror. Overload Traffic dan Request Cloud Environment pada sisi teknisnya disebabkan oleh dua hal, yaitu CCU (Count Current User) dan Traffic. Keduanya merupakan data yang dihasilkan saat user melakukan komunikasi dengan server. Untuk mengatasi masalah penumpukan CCU dan Traffic yang menyebabkan Overload Traffic dan Request Cloud Environment, peneliti akan menggunakan CDN (Content Delivery Network) dan Privatezone. 

CDN (Content Delivery Network) merupakan metode yang dapat dilakukan untuk membagi beban traffic data yang diterima oleh server kepada Server Load Balance [2]. Server Load Balancer atau SLB bertugas untuk menampung traffic yang berjalan [3] sedangkan CDN akan digunakan untuk membuat SLB kedua atau lebih untuk membagi beban agar tidak terjadi penumpukan. Pada penelitian ini peneliti tidak hanya berhenti di pembagian beban SLB dengan CDN, untuk meringankan kerja dari CDN maka peneliti menerapkan Privatezone. Privatezone merupakan metode tambahan saat metode CDN sudah berjalan. 

Privatezone sendiri adalah sebuah metode untuk mengizinkan komunikasi lokal yang akan dilakukan antara server. Hal tersebut dapat meringankan kerja yang diberikan CDN, sehingga metode CDN lebih fokus untuk mengurai penumpukan traffic yang terjadi dari luar kedalam atau sebaliknya. Pada penelitian ini diharapkan metode CDN dan Privatezone dapat mengoptimalisasi Overload Traffic dan Request Cloud Environment pada Alibaba Cloud yang digunakan RCTI+ METODE PENELITIAN Penulis menggunakan metode CDN untuk mengatasi overload traffic dan request server environment pada RCTI+. Topologi RCTI+ sebelumnya merupakan topologi tanpa teknologi CDN dan sejak desember 2021 RCTI+ menggunakan CDN pada jaringan cloud computing yang digunakan. 

Skema yang penulis sajikan merupakan skema yang saat ini sudah berjalan dan terbukti efektif. Berikut adalah perbedaan skema jaringan RCTI+ sebelum diterapkan metode CDN dan privatezone. / Sumber : Tim Networking RCTI+ Gambar 1. Skema Jaringan RCTI+ Before Pada gambar 1 dapat kita ketahui user yang mengakses RCTI+ hanya diarahkan oleh DNS layanan Cloudflare ke SLB atau server RCTI+. Alur komunikasi tersebut terbukti kurang efektif, karena, pada tahun 2021 traffic jaringan pada RCTI+ mengalami bottle neck. 

Bottle neck merupakan sebutan masalah pada server ketika server tidak mampu memberikan jawaban dari pengguna yang dikarenakan menumpuknya request pada jalur komunikasi sehingga permintaan atau balasan tidak dapat mengalir. Ketika masalah bottle neck tersebut menjadi masalah yang mampu menyebabkan kerugian pada RCTI+, maka tim networking yang pada saat itu penulis juga sudah menjadi bagian dari tim tersebut bergegas mencari solusi untuk menghadapi masalah bottle neck. Untuk mengatasi masalah bottle neck penulis menggunakan metode kajian literatur dan eksperimental, beberapa kajian literatur yang penulis baca penelitian yang dilakukan oleh Imthiyas dan beberapa rekannya pada artikel yang berjudul DDoS Mitigation: A review of Content delivery network and its DDoS Defense Techniques [4] dijelaskan kegunaan CDN dalam menghadapi serangan DDoS. 

DDoS adalah sebuah upaya penyerangan server dengan cara melakukan komunikasi dengan banyak user agar server down atau tidak mampu mengatasi permintaan user. Content delivery network merupakan metode pembuatan multiserver untuk membagi beban server utama untuk menghindari penumpukan. Sehingga masalah yang akan dihadapi server ketika mendapat serangan DDoS saat sudah menggunakan metode CDN tidak akan terjadi, serangan akses user yang masuk akan ditampung oleh multiserver yang dibuat sehingga server tidak terjadi down dan dapat berjalan normal seperti biasa. 

Sedangkan menurut Darmawan dan rekan – rekannya pada penelitian yang berjudul Pembangunan Aplikasi Mobile Podcast untuk Startup Konekzy [5] Content delivery network (CDN) adalah kumpulan dari server global dari banyak negara yang menggunakan sistem cached yang mampu mempercepat pengiriman konten dalam aplikasi yang mereka buat. Pengiriman cepat yang didapatkan dari penerapan CDN dikarenakan CDN mampu memilih jaringan server terdekat dengan penggunanya. Content delivery network (CDN) mampu mengatasi masalah latency yang saat ini menjadi salah satu masalah dari aplikasi mobile yang menyediakan data dari banyak negara. 

Penelitian yang berjudul Privacy Preserving of Data using Bio-Metric in Cloud Storage yang ditulis oleh Rajiv Gandhi [6] menjelaskan perihal Privatezone yang berguna untuk memberikan ruang lebih pada server untuk melakukan komunikasi dengan pengguna luar. Privatezone akan membentuk bagian sendiri dalam server agar tidak mengganggu komunikasi yang dilakukan antara server dengan pengguna server, dengan begitu penggunaan ruang dalam server utama akan lebih optimal. Tidak tercampurnya komunikasi internal server dan komunikasi server dengan pengguna luar akan memberikan ruang privasi bagi server dalam berbagi data secara aman HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Dasar Jaringan Konsep dasar jaringan yang dibahas dalam skripsi ini adalah teknologi jaringan cloud computing dimana menurut Kurniawan [7] cloud computing dihadirkan dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya dan aplikasi dimana saja dan kapan saja. 

Sementara itu, Menurut Fithri dalam artikel yang berjudul Implementation of SaaS Cloud Computing Services on E-Learning Applications [8] software as a service adalah sebuah layanan yang membolehkan pengguna untuk menggunakan perangkat lunak tanpa harus membelinya secara langsung atau dalam bentuk perangkat keras. Topologi Jaringan RCTI+ Menurut Pramawahyudi [9] topologi jaringan merupakan hal dasar yang digunakan dalam membuat jaringan. Topologi dapat memberikan informasi mengenai alur komunikasi dalam sebuah jaringan yang dibangun. Cloud computing yang digunakan pada RCTI+ merupakan cloud yang secara keseluruhan menggunakan virtual machine atau tanpa perangkat keras dalam topologinya. 

RCTI+ menggunakan cloud computing pada aplikasi yang dipublikasi. Alur dari komunikasi dimulai dari user yang terhubung ke internet untuk mengakses DNS dari layanan Cloudflare, kemudian user akan memasuki jaringan RCTI+ yang dimulai dengan teknologi CDN sebagai teknologi yang akan membagi user ke dalam SLB atau server yang memiliki jumlah pengguna paling sedikit, dalam hal ini RCTI+ menggunakan 2 buah SLB pada topologi utamanya untuk mengatasi overload traffic dan request server environment. 

User yang telah diarahkan ke SLB atau server oleh CDN akan memasuki laman utama dari aplikasi RCTI+. User akan disajikan beberapa servis yang dapat user nikmati. Skema Jaringan Berdasarkan hasil riset dan analisa penulis, saat ini skema jaringan yang ada pada RCTI+ adalah sebagai berikut. / Sumber : Tim Networking RCTI+ Gambar 2 Skema Jaringan RCTI+ After Skema jaringan yang terlihat pada gambar 2 menjelaskan perihal alur komunikasi yang terhubung, keamanan jaringan, dan penggunaan privatezone pada jaringan cloud RCTI+. 

Skema yang penulis sajikan merupakan skema yang saat ini sudah berjalan dan terbukti efektif. Berikut adalah perbedaan skema jaringan RCTI+ sebelum diterapkan metode CDN dan privatezone. 3. Alternatif Pemecahan Masalah Untuk mengatasi masalah overload traffic dan request server environment pada jaringan cloud di RCTI+ perlu diterapkan teknologi CDN dan privatezone. Penerapan kedua teknologi atau metode tersebut adalah untuk memastikan server dapat mengelola banyaknya pengguna menggunakan dua buah SLB atau lebih untuk mengatasi penumpukan pada jalur dan membagi jalur komunikasi internal dan eksternal sebagai solusi pengurangan bandwidth pada jalur eksternal yang digunakan untuk komunikasi internal server dan API menggunakan privatezone. 

/ Gambar 3 Topologi Before Privatezone Pada gambar 3 dijelaskan bagaimana alur komunikasi jaringan pada cloud server RCTI+ setelah diterapkan CDN dengan dua buah SLB dengan servis yang sama persis. Dua buah SLB atau server tersebut dapat menampung dan mengelola pengguna ketika mengakses server RCTI+. 4. Jaringan Usulan Topologi cloud server RCTI+ per 2021 sudah menggunakan metode CDN dan Privatezone, saat penerapan teknologi tersebut dalam topologi penulis bertugas untuk melakukan percobaan dan penerapan pada teknologi tersebut. 

Penulis juga menjadi salah satu pencetus untuk penggunaan metode tersebut dengan bimbingan dari staff senior yang bertugas pada RCTI+. Saat ini topologi cloud server pada RCTI+ sudah menggunakan dua buah SLB yang menggunakan teknologi CDN untuk dapat mengelola pengguna dalam skala besar saat mengakses server RCTI+ agar tidak terjadi error. Penerapan Privatezone juga merupakan usulan penulis kepada staff senior untuk memindahkan jalur akses server dan servis internal dari jalur komunikasi eksternal. 5. 

Keamanan Jaringan Jaringan cloud server pada RCTI+ menggunakan keamanan berupa firewall – firewall untuk membatasi akses pengguna – pengguna yang dapat membahayakan kemanan sistem. Jenis layanan keamanan cloud server yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah security group atau security center. Layanan security group merupakan layanan yang disediakan oleh pihak Alibaba cloud untuk melakukan sistem firewall pada jaringan cloud server. 

Firewall yang digunakan pada cloud server RCTI+ akan memblokir akses IP address – IP address yang kotor atau dianggap berbahaya. 6. Manajemen Jaringan Menurut Arista [10] manajemen jaringan adalah upaya pengawasan kinerja jaringan untuk mengendalikan sumber daya agar dapat maksimal dalam penggunaannya. Manajemen jaringan yang diterapkan penulis pada cloud server RCTI+ adalah manajemen jaringan menggunakan teknologi CDN dengan membangun dua buah SLB yang memiliki data dan layanan yang sama untuk mengatasi masalah overload traffic dan request environment server. Penerapan manajemen jaringan menggunakan teknologi CDN akan dibantu juga dengan penerapan manajemen jaringan Privatezone untuk memaksimalkan fungsi CDN pada jaringan cloud server RCTI+. 

Penerapan manajemen jaringan ini akan membantu RCTI+ saat akan menjadi aplikasi dengan pengguna yang lebih banyak dari saat ini dalam mengatasi masalah overload traffic dan request environment server. Penerapan manajemen jaringan berguna untuk mengelola sumber daya dan aplikasi dari sistem yang berjalan agar dapat bekerja maksimal saat digunakan. 7. Pengujian Jaringan Pengujian terhadap cloud server RCTI+ dilakukan saat sebelum dan sesudah cloud server menggunakan CDN dan privatezone. 

Pengujian ini bertujuan untuk memberikan bukti dan penjelasan lebih rinci perihal cloud server RCTI+ saat mengalami masalah overload traffic dan request server environment. Berdasarkan masalah yang ditemukan penulis melakukan analisa untuk mengatasi masalah overload traffic dan request server environment pada cloud server RCTI+. Penulis menemukan beberapa penelitian yang menggunakan CDN dalam mengatasi latency dan penumpukan traffic jaringan di waktu yang bersamaan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, penulis mencoba menerapkan CDN untuk mengatasi masalah pada cloud server RCTI+. 

Pengujian selanjutnya merupakan pengujian terhadap server yang sudah menggunakan CDN dan privatezone untuk mengelola user agar tidak terjadi masalah overload traffic dan request server environment. Penerapan CDN pada cloud server RCTI+ sudah dapat mengatasi masalah overload traffic dan request server environment, hanya saja lambatnya komunikasi internal antara server masih ditemukan keterlambatan hasil traffic jaringan komunikasi server dan servis internal saat sudah dipisahkan dengan jalur komunikasi eksternal menggunakan privatezone. 

Baris new domain private adalah kumpulan data traffic jaringan yang didapatkan ketika cloud server RCTI+ menerapkan privatezone atau private domain pada server dan servis yang saling berkomunikasi. Berdasarkan data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan privatezone dapat menunjang CDN dalam mengatasi masalah overload traffic dan request server environment pada RCTI+. KESIMPULAN Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Solusi untuk mengatasi masalah overload traffic dan request server environment cloud server pada RCTI+ adalah penerapan teknologi CDN dan privatezone. 

Solusi tersebut dipilih berdasarkan analisa yang dilakukan penulis dan hasil percobaan penerapan yang memberikan dampak signifikan terhadap cloud server RCTI+ dalam mengatasi masalah overload traffic dan request server environment. Metode atau teknologi CDN berguna untuk melakukan manajemen user menggunakan SLB agar user yang berkomunikasi diarahkan pada server yang memiliki jumlah pengguna terendah. Metode atau teknologi privatezone berguna untuk memisahkan jalur komunikasi antara server dan servis internal dengan komunikasi eksternal. 

Penggunaan metode CDN dan privatezone dapat dilakukan bersamaan dan memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan penggunaan kedua metode tersebut secara terpisah. Metode CDN memiliki security yang memberikan kekebalan pada sistem cloud server. Metode privatezone memiliki kegunaan keamanan dari serangan langsung pengguna pada server atau servis internal karena sudah dipisahkan secara jalur komunikasi REFERENSI [1] P. Akbar, A. Basuki, dan E. Setiawan, ““PENINGKATAN UTILISASI JARINGAN DISTRIBUTED STORAGE SYSTEM MENGGUNAKAN KOMBINASI SERVER DAN LINK LOAD BALANCING,” vol. 8, no. 3, 2021, doi: 10.25126/jtiik.202184294. [2] D. 

Laksmiati, “‘IMPLEMENTASI CONTENT DELIVERY NETWORK (CDN) UNTUK OPTIMASI KECEPATAN AKSES WEBSITE,’” vol. 5, no. 1, 2020. [3] S. D. Riskiono dan D. Darwis, “‘Peran Load Balancing Dalam Meningkatkan Kinerja Web Server Di Lingkungan Cloud,’” Krea-TIF, vol. 8, no. 2, 2020, doi: 10.32832/kreatif.v8i2.3503. [4] M. Imthiyas, S. Wani, R. Abdulkhaleq, A. Abdulghafor, A. A. Ibrahim, dan A. Hafeez, “‘DDoS Mitigation: A review of Content delivery network and its DDoS Defense techniques’,” vol. 6, no. 2, 2020. [5] A. Sani dan E. Darmawan, “‘Pembangunan Aplikasi Mobile Podcast Untuk Startup Konekzy,’” vol. 3, no. 1, 2021. [6] K. Pendke, S. Singh, N. Dhoble, S. Kewat, dan S. 

Patil, “‘Privacy-Preserving of Data using Bio-Metric in Cloud Storage,’” 2019, doi: doi: 10.32628/IJSRST196228. [7] D. L. Fithri, A. P. Utomo, dan F. Nugraha, “‘Implementation of SaaS Cloud Computing Services on E-Learning Applications (Case Study: PGRI Foundation School),’ in Journal of Physics:,” Conf. Ser., vol. 1430, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1742-6596/1430/1/012049. [8] C. M. Mohammed dan S. R. M. Zeebaree, “Sufficient Comparison Among Cloud Computing Services: IaaS, PaaS, and SaaS: A Review,” 2021, doi: 10.5281/zenodo.4450129. [9] A. 

Pratama, “‘ANALISIS DESAIN MANAJEMEN JARINGAN UPT-TIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR,’” vol. 15, no. 1, 2020. [10] P. PRAMAWAHYUDI, R. SYAHPUTRA, dan A. RIDWAN, “‘Evaluasi Kinerja First Hop Redundancy Protocols untuk Topologi Star di Routing EIGRP,’” J. Tek. Energi Elektr. Tek. Telekomun. Tek. Elektron., vol. 8, no. 3, 2020, doi: 10.26760/elkomika.v8i3.627. 

INTERNET SOURCES:
-------------------------------------------------------------------------------------------
<1% - https://repository.unair.ac.id/30214/4/12.%20BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf.pdf
<1% - https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_kelebihan_dan_kekurangan_cloud_server_klik_disini-786
<1% - https://helpdesk.masterweb.com/id/support/solutions/articles/14000124154-penyebab-website-overload-solusinya
<1% - https://www.exabytes.co.id/blog/apa-itu-cdn/
<1% - https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127169-TESIS0504%20Fit%20N08s-Studi%20fenomenologi-Metodologi.pdf
<1% - https://sahabatartikel.co.id/2021/03/content-delivery-network-hal-yang-krusial-dalam-pengiriman-konten/
<1% - http://strategi.itmaranatha.org/index.php/strategi/article/download/263/164/
<1% - https://www.hostinger.co.id/tutorial/meningkatkan-performa-website-dengan-cdn-content-delivery-network
<1% - https://medium.com/core-network-laboratory-tech-page/pengenalan-cloud-computing-66b642fd7405
<1% - https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/33019/File_15-Bab-III-Analisa-Jaringan-Berjalan.pdf
<1% - https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijcit/article/download/4677/2797
<1% - https://text-id.123dok.com/document/dy4mxl0yn-permasalahan-yang-dihadapi-alternatif-pemecahan-masalah.html
<1% - https://blog.opencloud.id/technology/7-jasa-layanan-cloud-gratis/
<1% - https://www.kompasiana.com/mariajunetha/6040d092d541df672c0d1ff4/pemanfaatan-sosial-media-sebagai-sarana-promosi-dan-pemasaran-potensi-wisata
<1% - https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116666-T%2024606-Implikasi%20teknologi-Kesimpulan%20dan%20Saran.pdf
<1% - https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/materi_1.pdf
<1% - https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5996278/?view=googlescholar
<1% - https://eprints.umm.ac.id/74191/1/Pendahuluan.pdf
<1% - https://jmiki.aptirmik.or.id/index.php/jmiki/issue/view/22
<1% - https://www.strategi.it.maranatha.edu/index.php/strategi/article/view/263
<1% - https://eprints.umk.ac.id/11943/1/Peer%20-%20Implementation%20Of%20SaaS.pdf
1% - https://www.researchgate.net/profile/Subhi-Zeebaree/publication/348962439_Sufficient_Comparison_Among_Cloud_Computing_Services_IaaS_PaaS_and_SaaS_A_Review/links/60194214299bf1b33e40b5ee/Sufficient-Comparison-Among-Cloud-Computing-Services-IaaS-PaaS-and-SaaS-A-Review.pdf
1% - http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/scan/search/advancedResults?subject=teknologi%20informasi%20dan%20komunikasi%2C%20desain%20manajemen%20jaringan%2C%20cisco%20packet%20tracer
<1% - https://www.researchgate.net/publication/343942498_Evaluasi_Kinerja_First_Hop_Redundancy_Protocols_untuk_Topologi_Star_di_Routing_EIGRP